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4 SG-5L-6000 1
3 P-00 1
2 LP-01-00 1
1 GATE-RAILS 2
ITEM DOC. NO. DESCRIPTION MATERIAL | QTY
Reocrd Sheet |Da|e |Name 4000 - 8000 | + 3
l I 20004000 |} =2 Project: Material:
General angular Tolerances | 1000 - 2000 | + 1.2 I
Finish:
<2005 1° [ > 2004 2 | 315-1000 [+ 08 "
120-315 | £ 05 Ad Title:
Surface texture To 30120 103 I(Cad File Name
so sz [ Too oz e
Roughness values Ra = um 5-6 + 02 SG'6000 of
Machining Code General linear tolerances [ Rev Revision Name| Date | Chk'd|App'd 2
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4 SG-SL-6000 1
3 P-00 1
2 LP-01-00 1
1 GATE-RAILS 2
ITEM DOC. NO. DESCRIPTION MATERIAL [ QTY
Reacrd Sheet |Da|e |N.ame 4000 - 8000 | + 3
| | 2000-4000 | =2 Project: Materal
General angular Tolerances 1000 - 2000 | + 1.2
<20° + 1% | > 20° 4 2° 315-1000 | + 0.8 Finish:
120-315 | £ 05 A4 Title:
Surface texture To 30120 103 Cad File Name
1SO 1302-1978 6-30 |zo02 Drawing No: Sheet2 | ReV:
Roughness values Ra = um 5-6 + 02 Frojection SG 6000 g;‘i
Machining Code General lincar tolerances | Rev Revision Name| Date | Chk'd|App'd 2







